附 件

大鹏新区用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水  单位 | 采样  单位 | 检测  单位 | 监测  时间 | 监测指标 | 检测结  果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 大鹏街道王母社区叠福村C栋C3一楼 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 2 | 大鹏街道大鹏社区建设路4号岭澳花园 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 3 | 大鹏街道布新社区布新路66号布新学校 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 4 | 大鹏街道下沙社区中山路下沙新村（大鹏实验幼儿园） | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 5 | 大鹏街道水头社区水厂路桥边 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 6 | 大鹏街道鹏城社区银滩路7号大鹏第二小学 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 7 | 大鹏街道岭澳社区岭南路67号KPR佳兆业广场 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 8 | 葵涌街道三溪社区三溪西路29号葵涌中心小学 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 9 | 葵涌街道葵丰社区葵兴西路31号葵涌第二小学旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 10 | 葵涌街道高源社区金葵东路高源社区办公楼旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 11 | 葵涌街道溪涌社区深葵路1032号溪涌小学 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 12 | 葵涌街道坝光社区坝光新村东区泵站丰树苑小区旁 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 13 | 葵涌街道葵新社区金业大道金葵二期瑞瑞商店门前 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 14 | 葵涌街道溪涌社区溪坪南路80号人大附中深圳学校（高中部）饭堂 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 15 | 坝光社区坝光新村东区8栋易德天地购物广场一楼 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 16 | 大鹏街道鹏城社区核电基地北苑餐厅 | 中广核环境科技（深圳）有限责任公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 17 | 大鹏街道鹏城社区核电基地南区餐厅 | 中广核环境科技（深圳）有限责任公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 18 | 南澳街道南隆社区教育路37号南澳中学 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 19 | 南澳街道南隆社区人民路37号南澳中心小学 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 20 | 南澳街道水头沙社区水沙路1号 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 21 | 南澳街道东涌社区安置区保安亭 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 |  |  |
| 22 | 南澳街道东涌社区工作站一楼 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。