大鹏新区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 大鹏街道王母社区叠福村C栋C3一楼水龙头 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 2 | 大鹏街道大鹏社区建设路4号岭澳花园小区入口左侧 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 3 | 大鹏街道布新社区布新路66号布新学校门口左侧 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 4 | 大鹏街道下沙社区中山路下沙新村（大鹏实验幼儿园一楼洗手台） | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 5 | 大鹏街道大鹏公园路岭吓新村村口水龙头 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 6 | 大鹏街道鹏城社区银滩路7号大鹏第二小学侧边厕所洗手台 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 7 | 大鹏街道岭澳社区岭南路67号KPR佳兆业广场香江维园餐厅厨房洗菜台 | 深圳市大鹏自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 8 | 葵涌街道三溪社区三溪西路29号葵涌中心小学侧边一楼主水龙头 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 9 | 葵涌街道葵丰社区葵兴西路31号葵涌第二小学路口旁水龙头 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 10 | 葵涌街道高源社区高源公园路退役军人服务站一楼（高源社区工作站旁） | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 11 | 葵涌街道土洋社区土洋加油站水龙头 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 12 | 葵涌街道坝光社区丰树苑小区旁地面停车场水龙头 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 13 | 葵涌街道葵新社区金业大道金葵二期瑞瑞商店门前水龙头 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 14 | 葵涌街道葵新社区葵兴东路葵兴村（老水务所）一楼水龙头 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 15 | 葵丰社区石葵路2号云山栖6栋一楼水龙头 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 16 | 大鹏街道鹏城社区核电基地南苑餐厅一楼洗手盆 | 中广核环境科技（深圳）有限责任公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 17 | 大鹏街道鹏城社区核电基北区01楼餐厅一楼洗手盆 | 中广核环境科技（深圳）有限责任公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 18 | 南澳街道南隆社区教育路37号南澳中学门卫室水龙头 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月7日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 19 | 南澳街道南隆社区人民路37号南澳中心小学门口水龙头 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月7日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 20 | 南澳街道南隆社区富民路南澳加油站水龙头 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月7日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 21 | 南澳街道东涌社区东涌店仔村2号门口水龙头 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月7日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |
| 22 | 南澳街道东涌社区工作站一楼卫生间洗手盆 | 深圳市南澳供水有限公司 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心　 | 2025年7月7日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | 　/ | 建议烧开后饮用　 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。